**定深式采泥器注意事项及简易操作方法**

1. **注意事项**

**仪器使用前：**

检查各部位是否齐全，有无损坏。

**仪器使用时：**

旋转时注意方向，不要将延长杆和钻头转开，导致钻头留在土中。

转头比较锋利，小心划伤。

**仪器使用后：**

清洗仪器并晾干，特别是采盐度较高的土样后，防止腐蚀。

**二. 简易操作程序**

1. 根据采样深度组装手柄、延长杆和钻头。

2. 将钻头压入指定采样深度，然后将手柄旋转180度。

3. 上提采样钻，翻转钻头页片，即采到指定深度的土样。