**水浴锅使用及注意事项**

**一、操作步骤**

**PV——锅内温度显示**

**SV——设定温度显示**

**在水浴锅中加清洁水至1/2~1/3高度**

**电源开关拨至“1”处，数字面板会有示数**

**参数设定后应在5秒内按“SET”确认，否则30秒后参数设定无效**

**温度设定（按“SET”→再按“►、◄、▼”调温度→最后一定要记得再按一次“SET”）**

**特殊操作：**若对控温精度和波动度有较高的要求，可单独查阅说明书（置于说明书专用柜中）

**二、注意事项**

**1. 控温范围：RT+5℃ ~ 99℃；温度波动：±0.5℃。**

**2. 未加水前，切勿打开电源；使用完毕，务必关闭电源。**

**3. 锅盖使用完请放回原位，不要乱扔。**

**4. 若有特殊操作或者使用特殊样品请查看说明书。**