**土壤粉碎机的使用手册**

1、取代表试样50g，放入进料斗内，盖上料斗盖子。

2、接通电源，使机器正常运转后，拉开料斗插板使物料缓缓落入粉碎室内。

3、然后将料斗盖子关闭，试样经粉碎后通过筛网落入盛料器内待化验使用。

􀁺

土壤粉碎机使用注意事项：

1.切勿放入金属及其石块等物体，以防止损坏机器。

2.盛料盒的容量为500g，请勿一次超量投入如发现电机有超载声，应减少投料量，待机器恢复正常后，在逐渐加大投量。

3.使用完毕后，必须将粉碎室清理干净，以防止生锈。

4.注意必须接地。